

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JL. AHMAD YANI NO. 262 (KOMPLEK TERMINAL TIRTONADI) SURAKARTA, 57134 | TELP : (0271) 7471392 | FAX : (0271) 7471392  Email : [bptdkelas2jateng@kemenhub.go.id](mailto:bptdkelas2jateng@kemenhub.go.id) |

**FORMULIR SURVEI KESELAMATAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

**BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 TENTANG KAPAL SUNGAI DANAU**

**Nama Kapal :**

**Lokasi Kapal :**

**GT Kapal :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. PERALATAN NAVIGASI | | | | | |
| NO | JENIS PERLENGKAPAN NAVIGASI | GT KAPAL | ADA | TIDAK  ADA | KETERANGAN |
| 1 | PEDOMAN MAGNET | GT > 35 |  |  | Wajib Dilengkapi 1 Unit Pedoman Magnet  Tambahan 1 Unit Mangkuk Magnet Cadangan Yang Siap Digunakan |
| GT 7 s.d 35 |  |  | Wajib Dilengkapi 1 Uni Pedoman Magnet |
| GT < 7 |  |  | Minimal Menggunakan Pedoman Magnet Tangan (Potrabel) |
| 2 | GPS | GT > 35 |  |  | Wajib Dilengkapi |
| 3 | AIS | GT > 35 |  |  | Wajib Dilengkapi |
| 4 | ECHO SOUNDER | GT > 35 |  |  | Wajib Dilengkapi |
|  | | | | | |
| B. JENIS PERLENGKAPAN KESELAMATAN | | | | | |
| NO | JENIS PERLENGKAPAN KESELAMATAN | GT KAPAL | ADA | TIDAK  ADA | KETERANGAN |
| 1 | PELAMPUNG PENOLONG (LIFEBOUY) | GT < 7 |  |  | Alat Pelampung Sederhana |
| GT 7 s.d 35 |  |  | Total 1 Unit Dilengkapi Dengan Tali Apung |
| GT 35 s.d 100 |  |  | Total 6 Unit, 2 Unit Dilengkapi Dengan Tali Apung |
| GT > 100 |  |  | Total 6 Unit, 3 Unit Dilengkapi Dengan Lampu Yang Menyala Dan 2 Unit Dilengkapi Dengan Tali Apung |
| 2 | BAJU PENOLONG | SEMUA UKURAN |  |  | Sejumlah Kapasitas Pelayar Ditambah 10% Dari Jumlah Penumpang Untuk Anak Anak |
| 3 | TALI BUANGAN (LINETROWING) | GT < 7 |  |  | 1 Unit |
| 4 | ROCKET PARACHUTE | GT > 35 |  |  | 2 Unit |
| GT < 35 |  |  | 1 Unit |
| 5 | PELUIT | SEMUA UKURAN |  |  | 1 Unit |
|  | | | | | |
| C. JENIS ALAT KOMUNIKASI | | | | | |
| NO | JENIS PERLENGKAPAN KOMUNIKASI | GT KAPAL | ADA | TIDAK  ADA | KETERANGAN |
| 1 | RADIO VHF | GT > 7 |  |  | 1 Unit |
| 2 | PUBLIC ADRESSOR (MIC PENGUMUMAN) | GT > 35 |  |  | 1 Unit |
| 3 | ALAT KOMUNIKASI SEDERHANA (TELEPO SELULER ATAU HANDY TALKY) | GT < 7 |  |  | 1 Unit |
|  | | | | | |
| D. JENIS PEMADAM KEBAKARAN | | | | | |
| NO | JENIS PERLENGKAPAN KEBAKARAN | GT KAPAL | ADA | TIDAK  ADA | KETERANGAN |
| 1 | PORTABLE PEMADAM KEBAKARAN (APAR) DRY POWDER (4,5 KG) ( SERBUK BUBUK) | GT > 35 |  |  | 1 Unit |
| 2 | PORTABLE PEMADAM KEBAKARAN (APAR) DRY POWDER (4,5 KG) (CAIR/BUSA) | GT > 35 |  |  | 1 Unit |
| 3 | FIRE BUCKET (EMBER) | GT < 7 |  |  | 1 Unit |
| GT 7 s.d 35 |  |  | 2 Unit |
| GT > 35 |  |  | 4 Unit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Surveyor | TTD | Penanggung Jawab Kapal |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |